**SZKOŁA POLICJI W PILE**

64-920 Piła, pl. Staszica 7, tel. 47 774 2100, 774 2100, fax 47 774 2327, 774 2327,

e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl, www.pila.szkolapolicji.gov.pl

**L.dz. JZ -282/253/2024**  Piła, dnia 19 listopada 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. ***Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile***

Numer sprawy: 567/JZ-253/2024

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*
[(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tg), zwanej dalej *„ustawą Pzp”*, Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy obiekt jest pod nadzorem konserwatorskim i będzie trzeba wszystkie zmiany, projekt uzgodnić z konserwatorem?

**Odpowiedź:**

Budynek główny Szkoły Policji w Pile wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Na wszelkie zmiany należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

**Pytanie nr 2**

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a opisem przedmiotu zamówienia proszę
o określenie, które bramy podlegają wymianie?

**Odpowiedź:**

W segmencie G (budynku garażowym) wymianie na nowe podlegają 3 bramy zewnętrzne aluminiowe, w tym jedna z funkcją przejścia.

**Pytanie nr 3**

Proszę o przesłanie rysunków konstrukcyjnych wzmocnienia stropu.

**Odpowiedź:**

Stropy oznaczone w dokumentacji projektowej pomiędzy piwnicą a parterem segmentu F podlegają wzmocnieniu. Sposób wzmocnienia musi zostać uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym. Wykonawca sposób wzmocnienia stropu musi również uzgodnić z autorem projektu.

**Pytanie nr 4**

Czy należy przewidzieć w wycenie zabezpieczenie konstrukcji stropu między przyziemiem
a parterem? Jeżeli tak to do jakiej odporności ogniowej i czy strefa magazynów będzie strefą PM czy ZL III?

**Odpowiedź:**

W wycenie należy przewidzieć zabezpieczenie konstrukcji stropu między przyziemiem
a parterem. Pomieszczenia w przyziemiu mają pełnić funkcję magazynową za wyjątkiem dwóch pomieszczeń biurowych (oznaczone na rysunku). Wykonawca zadania jest zobowiązany na wszelkie zmiany opracować dokumentację i uzgodnić ją z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz autorem projektu.

**Pytanie nr 5**

Czy drzwi D17 w pomieszczeniu 1.109a ze względu na strefę pożarową mają posiadać odporność ogniową. Jeżeli tak to jaką?

**Odpowiedź:**

Drzwi w pomieszczeniu 1.109a mają posiadać klasę odporności ogniowej EI60.

**Pytanie nr 6**

Czy w pomieszczeniu 1.109a należy uwzględnić w wycenie wymianę wydzielenia z siatki
z drzwiami?

**Odpowiedź:**

W wycenie nie należy uwzględniać wydzielenia z siatki razem z drzwiami.

**Pytanie nr 7**

Czy wszystkie ściany nowo wymurowane klatki schodowej mają być aluminiowo-szklane?

**Odpowiedź:**

Wszystkie ściany wyodrębnionej klatki schodowej (parter + 1 piętro) mają być aluminiowo – szklane o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

**Pytanie nr 8**

Czy w związku z wymianą posadzki z płytek na korytarzu na płytki granitowe, należy uwzględnić w wycenie wymianę posadzki betonowej na korytarzu na nową?

**Odpowiedź:**

Płytki na korytarzu parteru segmentu F podlegają wymianie na nowe. Stopnice i podstopnice (wejście do segmentu F) podlegają wymianie na nowe – granitowe. Posadzka betonowa na korytarzu nie podlega wymianie.

**Pytanie nr 9**

Zgodnie z SWZ należy wymienić pokrycie z papy wraz z deskowaniem. W jakiej odporności ogniowej ma być wykonane pokrycie dachu oraz czy dach z blachodachówki też podlega wymianie?

**Odpowiedź:**

Pokrycie dachowe nad segmentem F podlega wymianie (deskowanie, papa dachowa oraz blachodachówka). Dach musi być zabezpieczony do klasy RE 15. Więźba dachowa podlega zabezpieczeniu do klasy NRO. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz autorem projektu.

**Pytanie nr 10**

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj materiału zastosować i jaki standard jako okładzinę posadzek w pomieszczeniach.

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniach należy zastosować wykładzinę dywanową (dostosowaną do przeznaczenia pomieszczeń).

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

 **KOMENDANT**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

**z up.**

**ZASTĘPCA KOMENDANTA**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

*/podpis na oryginale/*

**mł. insp. Marcin Towalewski**

Wyk. w 1 egz.

Oprac./Wyk. P. Sieg/M. Łosoś

Zamieszczono na stronie internetowej [prowadzonego](http://www.pila.szkolapolicji.gov.pl) postępowania w dniu 19 listopada 2024 r.