Załącznik do Ogłoszenia

**zakup światłowodowych przełączników sieciowych** nr **145/2024/WTI**.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Switch DELL 210 (1 komplet) z przepływem powietrza PSU to IO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa modułu** | **Identyfikator opcji** | **Nazwa opcji** | **Numery SKU** | **Liczba szt.** **w komplecie** |
| Konfiguracja podstawowa | 564065 | Dell Switch S4148F-ON,1U,PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, | [210-ALSI] | 1 |
| Dokumentacja systemu | 564147 | S4100 User Documentation EMEA | [631-ABJV] | 1 |
| Przewód zasilający | 527291 | European Power Cord | [450-ABCI] | 2 |
| Usługi wdrażania | G3AGTC4 | Infrastructure Deployment Selected | [883-17666] | 1 |
| Informacje o zamówieniu | 159009 | Enterprise Order - EMEA | [800-11671] | 1 |
| Fees | GXVB6T8 | Partner Operations Support | [647-10219] | 1 |
| Bundle | G5MWJVD | DNS4148F | [486-34103] | 1 |
| Infrastructure Deployment Svcs | GMZGA07 | No Field Deployment Customer Install Required | [883-BBFN] | 1 |
| Standardowa pomoc techniczna | 1041709 | 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty | [709-13025], [709-15223], [709-15224], [710-73324] | 1 |

* Okablowanie:

1. 6x 470-AAVG
2. 6x 470-AAVI
3. 2x 470-ABPY
4. 3x 470-ABPI